{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[23,2,23,4],[24,2,24,4],[25,2,25,4],[26,2,26,4],[27,0,27,8],[28,0,28,8],[29,0,29,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程报价表"]
["项目名称：学生宿舍监控系统安装工程"]
["投标总价（人民币）：              元（大写）                   圆"]
["签字（盖章）：                    "]
["序号","名称","型号","品牌","参数","数量","单位","单价","小计"]
[1,"存储NVR ","DH-NVR608-32-4KS2","大华","工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF；前智能支持；后智能支持；网络带宽接入384Mbps,储存384Mbps,转发384Mbps；网络视频接入32路；IPC分辨率12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P，支持1080P@60帧；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；8 个SATA接口，单盘容量支持8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式；2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；1路，支持IPC复合音频输入/1路，支持语音对讲输出；报警接口16进8出；1个RS-232/1个RS-485；1个外置eSATA接口；1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz",2,"台"]
[2,"监控专用硬盘 ","ST4000VM000","大华","4000G；5900RPM；64M；SATA",8,"块"]
[3,"200W网络枪型摄像机","DH-IPC-HFW3231M-I1","大华","采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高;可输出200万(1920*1080)@25fps;支持H.265编码，压缩比高，超低码流;最大红外监控距离50米;支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境;支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境;支持区域入侵,绊线入侵,场景变更，支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤;支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装;支持IP67防护等级",8,"台"]
[4,"支架","DH-PFB121W","大华",null,6,"个"]
[5,"200W网络半球摄像机","DH-IPC-HDBW3231R-S","大华","采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高;可输出200万(1920*1080)@25fps;支持H.265编码，压缩比高，超低码流;最大红外监控距离30米;支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境;支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境;支持区域入侵,绊线入侵,场景变更;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤;支持SD卡;支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装;支持IP67,IK10防护等级",30,"个"]
[6,"电源","DH-PFM301 ","大华",null,38,"个"]
[7,"24口交换机","DH-IS1100-24ET4GF-APWR","大华","非网管二层百兆POE安防工业交换机，24*10/100Mbps POE RJ45，4 *100/1000Mbps RJ45和 4* 复用100/1000Mbps SFP，工作宽温：-30至+75°，AC220V供电，1U 机架安装",1,"台"]
[8,"8口交换机","DH-IS1100-8ET2GF-DC","大华","非网管二层百兆安防工业交换机，8*10/100Mbps RJ45，2*1000Mbps SFP，工作宽温：-30至+75°，DC12-36V供电（双冗余），IP40，导轨&壁装",7,"台"]
[9,"监视器","32Q5TF","长虹 ","尺寸：32寸;分辨率：1920*1080;接口：HDMI;安装方式：配套壁挂支架安装",2,"台"]
[10,"3.5米立杆","定制","定制","3.5米立杆",2,"套"]
[null,"3.5米立杆基础","定制","定制","定制3.5米立杆，路面开挖、基础外坑、埋设、水泥运输、搅拌、敷设、土料回填",2,"套"]
[null,"楼层壁挂机箱","定制","定制",null,7,"个"]
[11,"抱杆机箱","定制","定制","30cm*40cm*20cm防水、防腐蚀",2,"个"]
[12,"室外防水盒","定制","定制","防水防腐蚀",6,"个"]
[13,"防雷","定制","定制","电源防雷器",8,"个"]
[14,"线路敷设、摄像机安装调试","定制","定制",null,38,"套"]
[15,"辅材","定制","定制","CAT6、水晶头、辅助管材",38,"套"]
[16,"线路拆除、线路敷设、安装调试","定制","定制",null,1,"套"]
[17,"措费","本工程"]
[18,"规费","本工程"]
[16,"税金","本工程"]
[17,"投标总价"]
["备注：以上投标总价须与报价函第一项一致，工程量清单请投标方填报。分部分项工程清单原有内容不得修改，否则视为废标；如有漏项，投标方自行负责。"]
["附件："]
["企业资质资料（工商营业执照、税务登记、企业资质等国家机关颁发的各类证照件，以及企业法人或法人授权证明、单位介绍信，复印件加盖公章）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}